
**Замер горизонтальных жалюзи:**

**Горизонтальные алюминиевые жалюзи можно установить в оконный проем, перед оконным проемом к стене или к потолку и непосредственно на раму.**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **на проем** | **в проем** | **на раму** |
| **ширина (L)** | **L+ 10 cm** | **L- 1,5 cm** | **L** |
| **высота (H)** | **H+ X cm** | **H- 1 cm** | **H** |

**X - высота жалюзи в сложенном виде**