**Замер вертикальных жалюзи:**

**Для определения необходимых размеров жалюзи нужно измерить высоту и ширину оконного проема. Если    планируется установка жалюзи в оконный проем, то из полученной высоты и ширины оконного проема необходимо вычесть 1,5 - 2см. Если жалюзи будут устанавливаться перед оконным проемом к стене или к потолку, то к высоте и ширине оконного проема необходимо прибавить 15 - 20 см. Это и будут размеры жалюзи. Из этих размеров вы можете найти площадь необходимых вам жалюзи и по цене выбранной ткани рассчитать стоимость ваших жалюзи.**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **в проем** | **на проем** |
| **ширина (L)** | **L- (1,5- 2) cm** | **L+ (15- 20) cm** |
| **высота (H)** | **H- (1,5- 2) cm** | **H+ (15- 20) cm** |

 **Разновидности конструкции:**

